- Демонтирована кабина управления;

- Cняты два боковых домкрата;

- стрела установлена:

- откручен и опущен вниз ходовой редуктор вместе с двигателем.

Станок частично подготовлен к транспортировке.