Демонтирована стрела, снята кабина управления, отсутствуют два боковых домкрата. Ходовые редукторы и двигатели находятся на месте. Визуально можно определить, что станок не в рабочем состояние.